                   旋转LED  DS1302时钟芯片测试


单片机 STC12C5A32S2 晶振18.432M	 波特率9600 8-N-1

本程序测试DS1302时钟芯片是否正常

测试时无需让电机旋转
 
把秒数据码显示在P1口 并且发送给串口显示  请正确连接4P下载线 VCC RX TX GND 

显示方式见图说明

如果制作中发现时钟无法使用 可用此程序测试 是否是时钟芯片损坏或者虚焊等问题！