                   旋转LED  红外对管测试


单片机 STC12C5A32S2 晶振18.432M	 波特率9600 8-N-1

本程序测试 底座上的红外发光二极管 以及旋转主板上向下的黑色 接收管 是否对齐且工作正常

红外对管在显示中起着非常重要的作用，如果不正常是不会有显示的，这就是起点检测。

首先用手机摄像头看看 底座上的红外发射二极管是否亮的正常，眼睛看不到红外光，所以需要用
摄像头来看。

确定好后 也应该有看过制作说明，黑色接收管是长脚负极，短脚正极的，这个请务必要注意。

如果一切正常 可通过此程序看到平面的LED亮！